환측협 수수료 공표 제2015-1호

「환경분야 시험 ‧ 검사 등에 관한 법률」 제16조 제5항에 의거 측정대행업의 측정수수료를 다음과 같이 공표합니다.

2015년  10월 1일

사단법인 한국환경측정대행업협회 회장

측정대행업의 측정수수료

1. 측정수수료의 산정방법

측정수수료는 제2호의 규정에 의하여 산출된 측정·분석 수수료와 제3호의 규정에 의하여 산출된 출장비를 합산한 금액으로 한다.

분 야	측 정 항 목		단 위	수수료(원)
가. 대 기	1	황산화물(SOx)	건당	47,600
(배출허용기준)	2	암모니아(NH3)	"	48,600
	3	이황화탄소(CS3)	"	49,700
	4	황화수소(H2S)	"	52,900
	5	일산화탄소(CO)	"	24,200
	6	질소산화물(NOx)	"	46,900
	7	먼지	"	175,200
	8	비산먼지	"	109,300
	9	매연	"	13,700
	10	카드뮴,납,크롬,구리,니켈,아연 등 기타 중금속	항목당	88,700
	11	불소화합물(HF)	건당	46,000
	12	탄화수소(THC)	"	76,900
	13	염소(Cl)	"	47,800
	14	염화수소(HCl)	"	47,600
	15	시안화수소(HCN)	"	67,900
	16	포름알데히드(HCHO)	"	52,900
	17	브롬화합물(Br)	"	60,000
	18	벤젠(C6H6)	"	74,000
	19	페놀화합물	"	53,600
	20	비소화합물(AS)	"	302,300
	21	수은화합물(Hg)	"	318,700
	22	염화비닐(VC)	"	73,500
	23	디클로로메탄(CH2Cl2)	"	121,800
(환경기준)	1	황산화물(SOx) (1일 기준)	건당	96,200
	2	질소산화물(NOx) (1일 기준)	"	85,000
	3	벤젠(C6H6) (1일 기준)	"	135,400
	4	미세먼지 (PM-10) (1일 기준)	"	90,500
	5	미세먼지 (PM-2.5) (1일 기준)	"	110,400
	6	일산화탄소 (CO) (1일 기준)	"	47,800
	7	오존 (O3) (1일 기준)	"	102,800
	8	납(Pb) (1일 기준)	"	98,500
	9	자동연속측정(PM-10,PM-2.5,NOx,CO,O3,SOx 등 6항목 이하 1일기준)	"	734,600
	10	자동연속측정(PM-2.5,PM-10,NOx 등 3항목 이하 1일기준)	"	551,400
분 야	측 정 항 목		단 위	수수료(원)
나. 수 질	1	수소이온농도 (pH)	건당	7,700
(폐수·하수·오수·	2	온도	"	6,300
하천수·호소수·	3	용존산소 (DO)	"	13,300
지하수)	4	색도	"	13,600
	5	생물화학적산소요구량 (BOD)	"	39,200
	6	화학적산소요구량 (COD) - 과망간산칼륨법	"	26,300
	7	화학적산소요구량 (CODcr) - 중크롬산칼륨법	"	26,900
	8	부유물질 (SS)	"	12,800
	9	시안 (CN)	"	41,900
	10	페놀류	"	31,700
	11	불소 (F)	"	30,400
	12	비소 (As)	"	45,300
	13	수은 (Hg)	"	39,400
	14	알킬수은	"	90,200
	15	유기인	"	106,100
	16	인산염인 (PO4-P)	"	17,300
	17	총인(T-P), 용존성총인 (DTP)	항목당	15,600
	18	폴리크로리네이티드비페닐 (PCB)	건당	200,200
	19	트리클로로에틸렌 (TCE)	"	119,300
	20	테트라클로로에틸렌 (PCE)	"	119,300
	21	6가크롬 (Cr+6)	"	30,300
	22	카드뮴,납,구리,아연,철,망간,알루미늄 등 기타 중금속	항목당	28,500
	23	총노르말헥산추출물질	건당	30,100
	24	노르말헥산추출물질(광유류, 동식물류)	항목당	48,700
	25	염소이온 (Cl-)	건당	19,400
	26	암모니아성 질소 (NH3-N)	"	33,200
	27	아질산성 질소 (NO2-N)	"	17,000
	28	질산성 질소 (NO3-N)	"	22,600
	29	총질소 (T-N), 용존성총질소 (DTN)	항목당	14,800
	30	셀레늄 (Se)	건당	22,000
	31	음이온계면활성제 (ABS)	"	37,700
	32	전기전도도	"	15,900
	33	클로로필a (Chl-a)	"	12,400
	34	총대장균군 (시험관법)	"	44,800
	35	총대장균군 (막여과법, 평판집락법)	항목당	31,100
	36	스트론튬 (Sr)	건당	47,100
	37	생태독성	"	417,700
	38	맛	"	11,400
	39	냄새	"	14,400
	40	탁도	"	14,800
	41	경도	"	26,600
	42	과망간산칼륨소비량	"	28,800
	43	증발잔류물	"	13,200
	44	황산이온	"	42,700
	45	다이아지논	"	82,300
	46	파라티온	"	81,800
	47	말라티온	"	81,800
	48	1.1.1.-트리클로로에탄	"	92,300
	49	1.2-디클로로에탄	"	93,000
	50	클로로포름	"	93,300
분 야	측 정 항 목		단 위	수수료(원)
	51	1.4-다이옥산	건당	74,400
	52	디에틸헥실프탈레이트 (DEHP)		72,100
	53	사염화탄소	"	89,100
	54	디클로로메탄	"	92,000
	55	벤젠	"	89,100
	56	안티몬	"	48,700
	57	일반세균	"	32,500
	58	분원성 대장균군	"	32,400
	59	톨루엔	"	87,800
	60	에틸벤젠	"	91,900
	61	크실렌	"	87,800
	62	1.1-디클로로에틸렌	"	90,700
	63	1.2-디브로모-3-클로로프로판	"	87,900
	64	염화비닐	"	90,700
	65	아크릴로니트릴	"	90,700
	66	브로모포름	"	88,800
	67	총유기탄소 (TOC)	"	45,400
	68	알칼리도	"	26,200
	69	바륨	"	45,500
	70	브론산염	"	45,500
	71	유량조사 (소하천)	"	36,200
다. 해 수	1	수소이온농도 (pH)	건당	11,200
	2	화학적산소용구량 (COD)	"	31,000
	3	용존산소량 (DO)	"	15,300
	4	총대장균군	"	34,700
	5	용매추출유분	"	86,300
	6	총질소 (T-N), 용존성총질소 (DTN)	항목당	35,900
	7	총인(T-P), 용존성총인 (DTP)	"	32,200
	8	6가크롬 (Cr+6)	건당	66,700
	9	비소 (As)	"	61,400
	10	카드뮴 (Cd)	"	66,700
	11	납 (Pb)	"	66,700
	12	아연 (Zn)	"	66,700
	13	구리 (Cu)	"	66,700
	14	시안 (CN)	"	66,200
	15	수은 (Hg)	"	68,500
	16	플리클로리네이티드비페닐 (PCBs)	"	200,200
	17	다이아지논	"	92,100
	18	파라티온	"	92,000
	19	말라티온	"	91,600
	20	1.1.1-트리클로로에탄	"	91,900
	21	테트라클로로에티렌	"	91,900
	22	트리클로로에틸렌	"	66,000
	23	디클로로메탄	"	66,000
	24	벤젠	"	66,000
	25	페놀	"	53,300
	26	음이온계면활성제 (ABS)	"	90,400
라.해저,하천퇴적물	1	입도	건당	97,900
	2	함수율	"	12,400
	3	감열감량	"	16,700
	4	총황	"	18,300
분 야	측 정 항 목		단 위	수수료(원)
	5	산휘발성황화물(AVS)	건당	16,100
	6	화학적산소요구량 (COD)	"	28,400
	7	유기탄소량	"	46,200
	8	구리,납,니켈,망간,아연,알루미늄,철,카드뮴,코발트,크롬	항목당	50,700
	9	비소 (As)	"	50,000
	10	수은 (Hg)	"	57,700
	11	다환방향족탄화수소 (PAHs)	"	275,800
	12	폴리클로네이티드비페닐 (PCBs)	"	235,300
	13	유기주석화합물 (TBT)	"	255,700
	14	유기염소계농약	"	141,000
마. 소음·진동	1	소음 (배출허용기준)	건당	141,300
	2	진동 (배출허용기준)	"	141,200
	3	소음 (환경기준)	"	271,100
	4	진동 (환경기준)	"	271,000
	5	철도소음	"	279,400
	6	철도진동	"	301,500
	7	항공기소음 (7일 연속측정)	"	7,588,400
바. 실내공기질	1	미세먼지 (PM10)	지점당	61,300
	2	이산화탄소 (CO2)	"	38,100
	3	포름알데히드(HCHO)-신축공동주택/주시험법	"	148,900
	4	포름알데히드(HCHO)- 다중이용시설/주시험법	"	131,900
	5	총부유세균	"	83,000
	6	일산화탄소 (CO)	"	39,900
	7	이산화질소 (NO2)	"	40,000
	8	휘발성유기화합물 (VOCs) - 신축공동주택	"	174,600
	9	휘발성유기화합물 (VOCs) - 다중이용시설	"	163,500
	10	석면	"	89,200
	11	오존 (O3)	"	41,900
	12	라돈 (단기측정)	"	63,000
	13	라돈 (장기측정)	"	154,300
사. 악취	1	복합악취 (공기희석관능법)	건당	135,200
(지정악취)	1	암모니아	건당	58,100
	2	메틸메르캅탄, 황화수소, 다이메틸설파이드, 다이메틸다이설파이드	항목당	115,600
	3	트라이메틸아민	건당	95,500
	4	아세트알데하이드, 프로피온알데하이드,	항목당	93,200
		뷰틸알데하이드, n-발레르알데하이드, i-발레르알데하이드
	5	스타이렌	건당	83,700
	6	톨루엔, 자일렌	항목당	90,800
	7	메틸에틸케톤, 메틸아이소뷰틸케톤, 뷰틸아세테이트	"	85,600
	8	프로피온산, n-발레르산, n-뷰틸산, i-발레르산	"	84,800
	9	i-뷰틸알코올	건당	86,300

2. 측정·분석 수수료

분 야	내 역	단 위	수수료(원)
출장비	1일권으로 출장가능 지역	1일	139,000

3. 출장비

비고 1. 부가가치세 (10%)는 별도로 한다.

2. 연육교가 설치되지 아니한 도서지역의 경우 선박운임 등 불가피한 현지 체류 일수에 따른 출장비 및 숙박비를 별도로 가산할 수 있다.

3. 기타 규정되지 아니한 항목의 경우에는 유사항목 또는 시험방법이 유사한 항목의 수수료를 적용한다.

부      칙

① (시행일) 이 수수료는 2015년 10월 1일부터 시행한다.

② (폐지) 측정대행업의 측정수수료 환측협 수수료 공표 제2013-1호 (2013. 7. 31)를 폐지한다.