	보 도 자 료
	보도일시		2017년 5월 25일 조간(5. 24. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	환경부 물환경정책과			정경윤 과장 / 지영빈 주무관
					044-201-7001 / 7016
		국립환경과학원 물환경평가연구과			김경현 과장 / 박상현 연구사
					032-560-7470 / 7414
	배포일시			2017. 5. 23. / 총 5매

국가 물환경측정망 선진화 위해 환경부-지자체 머리 맞대

◇ 국가 물환경측정망 워크숍 제주에서 5월 25일부터 이틀 간 개최

◇ 관계 기관 및 전문가 250여 명 참석해 수질․수생태계 측정망 개선방향 논의

□ 환경부(장관 조경규)는 5월 25일부터 이틀간 제주도 호텔난타에서 국가 물환경측정망 선진화를 위한 ‘2017년 국가물환경측정망 워크숍’을 개최한다.

○ 이번 행사는 환경부가 주최하고 국립환경과학원(원장 박진원)이 주관하며, 전국의 수질 및 수생태계 조사․분석 인력의 전문성 강화와 전반적인 물환경 관리 발전방향을 모색하기 위해 마련됐다.

○ 유역(지방)환경청, 시․도 보건환경연구원, 한국수자원공사, 한국농어촌공사 등 관계 기관 담당자와 전문가 약 250여 명이 참석한다.

□ 현재 정부와 지자체에서 운영 중인 물환경측정망은 전국의 하천․호소 등에 6,600여 개 지점이 있다.

○ 올해는 경북 안동댐 상류 지역 내에 수질․퇴적물 측정망 4개, 전북 용담댐에 수생태계 측정망 1개, 전국 각지에 방사성물질 측정망 18개 등이 신설되며, 하구별 수생태계 측정 지점이 기존 336개에서 668개로 세분화되어 332개 측정 지점이 새로 확대된다.

□ 이번 워크숍에서 환경부는 수질․수생태계(생물)․방사성물질 등 측정망별 지점의 신설․조정과 폐쇄, 현장 운영상 개선사항 등 국가 물환경측정망의 주요 개정내용을 알릴 예정이다.

○ 물환경측정망 측정값의 신뢰도를 높이기 위해 측정망 별로 정도관리 평가결과와 향후 개선 과제를 논의하고, 현장 시료 채취방법과 측정값 입력 시 주의사항 등도 공유할 예정이다.

○ 또한, 산업폐수 방류수 관리에 기존 ‘화학적 산소요구량(CODMn)’ 지표에서 탄소유기물 함량을 나타내는 총유기탄소(TOC) 지표로 전환하는 방안을 관계 기관과 논의할 계획이다.

□ 특별강연에는 차윤경 서울시립대 교수가 ‘고급통계 분석을 통한 물환경측정망 자료의 활용방안’을 발표한다.

○ 발표 내용은 물환경측정망 운영에 따라 축적되는 환경 빅데이터의 효율적인 통계 관리와 향후 물환경 관리정책 활용 방안이다.

○ 김현철 한국환경공단 수질측정망팀 과장은 수질오염 사고 발생을 실시간으로 파악하기 위해 운영 중인 전국 70개 자동측정망의 정보통신기술(ICT) 접목 사례와 즉각적인 대응 체계를 소개할 계획이다.

□ 김경현 국립환경과학원 물환경평가연구과장은 “이번 워크숍은 전국 물환경 조사․분석 기관들이 한데 모여 선진적인 물환경 관리로 나아가기 위한 토대를 다지는 기회가 될 것”이라고 말했다.

붙임  1. 2017년 국가물환경측정망 워크숍 프로그램.

2. 질의응답.

3. 전문용어 설명.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 환경부 물환경정책과 지영빈 주무관(☎ 044-201-7016)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		2017년 국가 물환경측정망 워크숍 프로그램

일시 : 2017. 5. 25(목) ~ 5. 26(금)

장소 : 제주특별자치시 호텔 난타

구분	시 간	진 행 내 용	비 고
5.25 (목)	세션 Ⅰ : 물환경측정망 운영역량 향상 방안
	14:15∼14:35(20분)	1-1. 물환경측정망 운영계획 개정사항 및 향후 과제	박금채 사무관 (환경부)
	14:35∼14:55(20분)	1-2. 생물측정망 운영현황 및 향후 과제	정윤환 사무관 (환경부)
	14:55∼15:15(20분)	1-3. 산업폐수 관리 선진화방안(유기물 지표 전환)	홍경표 사무관 (환경부)
	15:15∼15:40(25분)	1-4. 수질측정망 정도관리 결과평가 및 개선방안	신기식 연구사 (국립환경과학원)
	세션 Ⅱ : 물환경측정망 발전방안 모색
	15:55∼16:20(25분)	2-1. 4차 산업혁명과 수질자동측정망 발전방안	김현철 과장 (한국환경공단)
	16:20∼16:50(30분)	2-2. 고급통계 분석을 통한 물환경측정망 자료의 활용	차윤경 교수 (서울시립대학교)
	16:50∼17:15(25분)	2-3. 총량측정망 운영 현황과 개선방안	박지형 연구관 (국립환경과학원)
	17:30∼18:30(60분) 종합 토론 좌장 : 김경현 과장(국립환경과학원)
5.26 (금)	세션 Ⅲ : 물환경측정망별 운영현황 및 활용
	09:00∼09:25(25분)	3-1. 퇴적물 측정망 정도관리 결과평가 및 개선방안	허인애 연구관 (국립환경과학원)
	09:25∼09:50(25분)	3-2. 방사능측정망 운영원리 및 검출사례	안미정 연구사 (국립환경과학원)
	09:50∼10:15(25분)	3-3. 생물측정망 소개 및 활용사례	문정숙 연구사 (국립환경과학원)
	10:15∼10:40(25분)	3-4. 새만금 유역 수질측정망 운영 현황 및 특성	구진회 연구사 (새만금지방환경청)
	10:40∼11:05(25분)	3-5. 수질자동측정망 자료 고도화 및 공개 현황	문현생 연구관 (국립환경과학원)
	11:05∼11:15(10분)	3-6. 물환경정보시스템 자료입력 방법	박상현 연구사 (국립환경과학원)
	11:15∼11:30(15분)	질의 및 응답

붙임 2		질의 응답

1. 물환경측정망이란?

□ 운영목적

○ 하천·호소 등 공공수역의 수질․수생태계의 실태를 파악하기 위해 운영

□ 운영근거

○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제9조(상시측정과 수질․수생태계 현황 및 수생태계 건강성 조사) 및 시행규칙 제22조․제23조(측정망의 종류 등)

□ 운영목적 및 체계

○ (수질측정망) 하천･호소 등 공공수역에 대한 수질현황 및 추세파악

※ 하천․호소․보지점(하천)․농업용수 등으로 구분, 27개 항목 측정․분석

○ (총량측정망) 오염총량관리 시행지역의 수질현황 및 이행사항 평가

※ 11개 항목 측정․분석

○ (자동측정망) 수질오염사고 대비 수질감시경보 체계 운영

※ 19개 항목 측정․분석

○ (퇴적물측정망) 수저 퇴적물의 환경질 현황 조사 및 평가

※ 하천․호소로 구분, 23개 항목 측정․분석

○ (방사성물질측정망) 방사성 물질 및 폐기물의 공공수역 유입 여부 조사

※ 134Cs․137Cs(세슘), 131I(요오드) 측정․분석

○ (생물측정망) 하천, 하구, 호소 등에 대한 수생태계 현황 및 추세파악

※ 하천․하구․호소로 구분, 수질․수리․수생생물․하천환경 조사․분석

						환 경 부 (운영총괄)
※ 총 6,599개 지점(환경부 5,116, 지자체 417, 수자원공사 111, 농어촌공사 955)													국립환경과학원 (자료관리 및 평가)
수질측정망 (1,935)			총량측정망 (334)			자동측정망 (70)				퇴적물측정망 (286)			방사성물질 측정망(90)			생물측정망 (3,884)
환경청 물환경연구소 시･도 한국수자원공사 한국농어촌공사			한강유역환경청 물환경연구소			환경청 물환경연구소 한국환경공단 (역무대행)				물환경연구소			물환경연구소			환경청 국립환경과학원 물환경연구소 시･도

붙임 3		전문용여 설명

❍ (정도관리) 측정/분석 결과의 정밀·정확도를 관리하고 보증하는 것으로 자료의 신뢰성을 확보하기 위해 수행하는 것

❍ (CODMn) 화학적 산소요구량(Chemical Oxygen Demand), 물 속에 존재하는 유기물의 양을 나타내는 지표 중 하나로 유기물을 산화제(과망간산칼륨)로 산화 분해시켜 정화되는데 소비되는 산소량으로 표현

❍ (TOC) 총유기탄소(Total Organic Carbon), CODMn과 같이 물속의 유기물의 양을 나타내며 시료를 태워 유기물의 양을 측정하는 방식으로 탄소의 총량으로 표현