	보 도 자 료
	보도일시		2017년 7월 13일 조간(7. 12. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	국립환경과학원 상하수도연구과			이원석 과장 / 박주현 연구관
					032-560-8340 / 8345
	배포일시			2017. 7. 11. / 총 8매

먹는물 수질관리 정보 총 망라…수질기준 해설서 보급

◇ 국립환경과학원, 먹는물 수질 특성, 관리 기준, 검사 방법 등을 담은 ‘먹는물 수질기준 해설서’ 발간

□ 환경부 소속 국립환경과학원(원장 박진원)은 먹는물 수질관리에 관한 다양한 정보를 알기 쉽게 볼 수 있는 ‘먹는물 수질기준 해설서’를 발간했다고 밝혔다.

○ 이번 ‘먹는물 수질기준 해설서’는 수질관리 전반에 대한 내용을 담아 먹는물에 대한 궁금증을 해소할 수 있도록 구성되었다.

○ 페놀 등 먹는물 수질기준 항목 60종, 안티몬 등 수질감시항목 26종 등 수질검사에서 농도를 측정하는 각종 화학물질과 유해영향유기물질 등에 대한 유해성, 배출원, 관리기준, 처리방법 등의 정보를 담았다.

○ 또한, 욕조나 변기에 분홍색 물때가 끼는 이유에 대한 설명 등 수돗물 수질 관련 주요 질의응답 사례와 수질관리 정책의 이해도를 높일 수 있는 내용도 수록했다.

※ 분홍색 물때가 끼는 이유는 분홍색 색소를 유발시키는 세균이 증식하는 것이 원인이며, 환기를 자주하고 건조 상태를 유지하면 예방 가능

□ 특히 국내 수질기준 설정 절차와 강화 내역의 흐름을 비롯해 미국, 일본 등 해외 수질기준 정보도 소개하여 국제 수준 대비 우리나라 수질 관리에 대해 파악할 수 있도록 했다.

○ 최근 3년간(2014～2016) 전국 정수장 480곳을 평가한 수질검사 자료와 항목별 평균 농도, 인체 위해 여부 등의 정보도 소개했다.

○ ‘먹는물 수질기준 해설서’는 이달 중으로 상수도 관련 기관, 지자체 등 300여 개 기관에 배포될 예정이며 환경부 누리집(www.me.go.kr)에도 그림 파일(PDF) 형태로 전문이 공개된다.

□ 국립환경과학원 상하수도연구과 이원석 과장은 “국내외 먹는물 관련 최신 정보를 세계보건기구(WHO)의 수질관리 지침서 형태에 맞춰 꾸준히 발간하여 수질 관리에 도움이 될 수 있도록 하겠다“고 말했다.

○ 세계보건기구에서는 먹는물 안전을 위해 다양한 유해물질에 대한 새로운 독성 및 검출정보와 정수처리 기술 등을 담은 수질관리 지침서를 1984년부터 정기적으로 발간하여 세계 여러 나라에서 활용토록 하고 있다.

붙임  1. 수질기준 해설서 주요내용.

2. 먹는물 수질기준 항목 해설(예시).

3. 국가별 먹는물 수질기준 비교(예시).

4. 욕조 등에 분홍색의 물때가 생기는 이유?(민원 예시).

5. 전문용어 설명.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국립환경과학원 상하수도연구과 박주현 연구관(☎ 032-560-8345)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1		수질기준 해설서 주요 내용

□ 주요내용

○ (대상물질) 페놀, 카드뮴 등 86개

- 먹는물 수질기준 항목 60개, 수질감시 항목 26개

○ (물질정보)

- 물질의 특성, 배출원, 환경잔류성, 인체 영향 등 일반적인 내용 및 국내외 수질기준(WHO, 미국, 일본 비교), 국내 검출 수준, 시험 방법, 제거 방법 등 먹는물 관리에 관한 사항

○ (검사방법)

- 상수원수 및 먹는물에 대한 수질기준 검사항목 및 검사주기

- 상수원수, 정수, 샘물, 먹는샘물에 대한 감시기준 검사항목 및 검사주기

○ (기타) 먹는물 관련 민원(궁금증) 질의 응답사례 등

* 특광역시‧도, 한국수자원공사, 한국환경공단 등 상수도 관련기관 배포

** 전자파일은 library.me.go.kr이나 library.nier.go.kr에서 다운로드 가능

붙임2		먹는물 수질기준 항목 해설 (예시)

비소Arsenic

기준연혁

∎ 기준설정 : 1963년 3월 13일 (보건사회부령 제106호)

∎ 기준변경 : 2007년 12월 26일

(환경부령 제262호; 0.05 mg/L→0.01 mg/L, 샘물은 기존 유지)

물질정보

∎ CAS No : 7440-38-2

∎ 끓는점 : 613℃ (승화점), 녹는점 : 814℃ (36atm)

∎ 원자량 : 74.92 (As), 비중 : 5.778 (25℃)

∎ 용해도 : 불용성

∎ 성상 : 은회색 또는 백색의 광택이 나는 금속, 부서지기 쉬운 결정

∎ 용도 : 합금 또는 반도체 원료, 불꽃 착색제 및 도료용 안료의 원료, 탈색제, 가스탈류제 및 목재 방부제 원료

∎ 배출원 : 광물로부터 용해되거나 광천, 광산 폐수, 관련 산업 폐수 등

유해성

∎ 환경잔류성 : 수계에서 난분해성 물질

지표수에서는 주로 독성이 낮은 5가 비소(Arsenate)형태이며 깊은 호수의 퇴적물이나 지하수에서는 주로 독성이 높은 3가 비소(Arsenite)형태로 잔류

∎ 인체유해성 : (급성)메스꺼움, 설사, 심장박동 이상, 혈관 손상 등

5가 비소와 유기비소는 대부분이 신장을 통해 배설 됨

1일 2L의 물을 섭취할 경우 비소의 1일 평균 섭취량은 10 μg을 넘지 못 함

치사량 범위: 1.5 mg/kg-500 mg/kg(DMA, Dimethyl arsenic acid)

∎ 발암성평가

IARC (국제암연구소)	US EPA (미국환경보호청)	산업안전보건법
Group 1 (인체 발암성 물질)	A (인간 발암물질)	-

검출수준

∎ 최근 3년간(2014~2016) 전국 정수장의 평균 농도는 0.000 mg/L로서 정량한계(0.005 mg/L) 이하임

수질기준                                                           (단위 : mg/L)

구분	한국	WHO	미국	일본
비소	0.01 0.05(먹는샘물)	0.01	0.01	0.01

시험방법

∎ 먹는물수질공정시험기준

유도결합플라스마 원자발광분광법

자외선가시선 분광법

유도결합플라스마 질량분석법

제거방법

∎ 염소산화(As3+→As5+) + 응집 + 여과, 석회연화

∎ 금속산화물 침전법, 흡착제법, 이온교환법 등

참고자료

∎ IARC, Arsenic and Arsenic Compounds, Vol.100C

∎ 국립환경과학원고시 제2016-15호, 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정

붙임3		국가별 먹는물 수질기준 비교(예시)

수질기준 항목 수

오염물질 그룹	한국	WHO	미국	일본	EU
미생물	4(1)		8	2(1)	5
유해영향 무기물질	12(2)	13	15(2)	12(2)	15(1)
유해영향 유기물질	12(11)	26	28	8(6)	8
유해영향 유기물질 (농약류)	5(3)	34	24	(1)	6
유해영향 유기물질(소독부산물)	11(7)	15	8	11(5)	2
심미적 영향물질	16(3)	1	2(13)	18(10)	9(4)
방사성 물질	(1)	1	4	(1)	(2)
소계	60(26)	90	89(15)	51(26)	45(7)

※ (  )내 숫자 : 한국은 수질감시항목, 미국은 2차 수질기준, 일본은 목표관리설정 항목, EU는 부가적인 검사항목

그룹별 세부기준(일부항목 예시)

유해영향 무기물질	화합물명	한국 (단위 mg/L)	WHO (단위 mg/L)	USEPA (단위 mg/L)	일본 (단위 mg/L)	EU (단위 mg/L)
	ENGLISH
1	Ammonia as N(NH3-N)	0.5
2	Ammonium					0.5
3	Arsenic (As)	0.01	(0.01, A, T)	0.01	0.01	0.01
4	Boron (B)	1.0	2.4		1	1
5	Cadmium (Cd)	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005
6	Chromium (Cr)	0.05(total)	(0.05, total P)	0.1 total	0.05	0.05
7	Cyanide (CN)	0.01		0.2	0.01	0.05
8	Fluoride(F-)	1.5	1.5	4(2)	0.8	1.5
9	Mercury (Hg)	0.001	0.006	0.002	0.0005	0.001
10	Lead (Pb)	0.01	(0.01, A, T)	TT(AL:0.015)	0.01	0.01
11	Selenium (Se)	0.01	(0.04, P)	0.05	0.01	0.01
12	Nitrate as N(NO3-N)	10	50 as NO3-	10		50
13	Nitrite as N(NO2-N))		3 as NO2-	1	0.04	0.5

붙임4		욕조 등에 분홍색의 물때가 생기는 이유?(민원예시)

발생

세면대에 고인 물과 변기 및 욕조 내에 주로 나타나며 단순한 청소로 없애기 힘듭니다. 새로 입주하는 아파트 및 빌라에서 발생하며, 약 1-2년 기간이 경과하면 민원의 발생 빈도가 현저히 줄어듭니다.

원인

실내 통풍이 잘되지 않고, 고온다습한 곳을 중심으로 분홍색 색소를 유발시키는 세균(Serratia marcescens, Psuedomonas 외 4종 등)들이 증식하여 분홍색 물때를 생성합니다. 유발시키는 세균 이외에도 타일 발색(착색)에 사용된 코발트화합물 등이 세제와 반복된 물의 사용 등에 의하여 코발트성분이 서서히 물에 용해되어 발생되기도 합니다.

특성

분홍색을 유발시키는 세균들은 보편적으로 공기나 토양 중에 널리 존재 하는 종입니다. 습도가 상대적으로 높은 장소의 공기 중에 부유하고 있다가 낙하, 부착 및 증식하여 분홍색의 물때가 발생합니다. 이러한 세균은 인체에는 무해합니다. 수질검사 결과, 인체유해 중금속 및 유기화합물 성분은 검출되지 않았습니다.

예방 및 대책

환기를 자주하여 건조한 상태를 유지합니다. 분홍색을 유발시키는 세균들은 염소 저항성이 약한 것으로 보고되어 있으므로 염소계 표백제(예를 들면 가정용 락스)등을 사용하여 주기적으로 소독을 실시합니다. 분홍색 물때는 수돗물에 의해 발생되는 것이 아니기 때문에 수돗물 음용이 가능합니다.

관련사진

붙임5		전문용어 설명

○ 먹는물

먹는물로 사용하는 자연상태의 물, 자연 상태의 물을 먹기에 적합하도록 처리한 수돗물, 먹는샘물, 먹는염지하수, 먹는해양심층수 등

○ 수질기준

성인(체중 60kg)이 하루 2L씩 평생 동안 물을 마셨을 때 인체에 위해 하지 않는 수준으로 설정된 먹는물 중 해당물질의 농도
※ 2017년 현재 국내 수질기준 총 60종 설정·운영

○ 수질감시항목

먹는물 수질기준이 설정되어 있지 않으나 먹는물의 안전성 확보를 위하여 먹는물 중의 함유 실태조사 등의 감시가 필요한 물질

※ 2017년 현재 국내 수질감시항목 총 26종 설정·운영

○ 정량한계

정량분석이 지정된 시험, 검사 시스템에서 가능한 범위에서의 검정농도(calibration points)와 질량분광(mass spectra)을 완전히 확인할 수 있는 최소 수준

○ CAS NO (Chemical Abstract Service Registry Number)

미국 화학회(American Chemical Society)에서 운영하는 서비스이며,   알려진 모든 화학물질 또는 중합체 등을 기록·관리하는 번호