	보 도 자 료
	보도일시		2021년 2월 25일 석간(2. 25. 06:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	국립환경과학원 환경측정분석센터			최종우 센터장/황종연 연구관/이혜리 연구사
					032-560-8383 / 7904 / 7940
	배포일시			2021. 2. 23. / 총 8매

환경시험·검사기관 99.7% ‘숙련도 적합’

◇ 숙련도 시험 결과 1,075개 시험실 중 1,072개 시험실(99.7%), 현장평가 결과 264개 시험실 중 259개 시험실(98.1%) 적합 판정

◇ 환경시험·검사기관의 분석능력 향상을 위해 시설·장비의 실질적인 운영능력을 확인하는 현장중심의 평가체계로 확대

□ 환경부 소속 국립환경과학원(원장 장윤석)은 2020년도 전국 환경시험·검사기관의 정도관리 평가 결과를 공개했다.

○ 정도관리는 시험·검사기관의 분석 능력을 평가하는 것으로 국제표준화기구 평가 방식(ISO/IEC 17025 및 17043)에 따라 매년 실시하는 숙련도 시험과 3년 주기로 실시하는 현장평가로 운영된다.

□ 2020년도 정기 숙련도 시험은 총 1,075개 시험실이 평가를 받았으며, 1,072개 시험실(99.7%)이 적합 판정을 받았다. 현장평가는 총 264개 시험실 중 259개 시험실(98.1%)이 적합 판정을 받았다.

○ 숙련도 시험은 총 9개 분야 112개 항목으로 평가가 진행됐으며, 그 결과 시험실 3곳(0.3%)의 분석능력이 평가기준(Z-score*)에 미달됐다.

* Z-score : 측정값의 정규분포 변수로서 대상기관의 측정값과 기준값의 차이를 목표표준편차(Target Standard Deviation)로 나눈 값

- 부적합 시험실은 수질 1개 시험실(0.3%), 먹는물 2개 시험실(0.9%)로 나타났다.

○ 현장평가에서는 264개 시험실 중 5개 시험실(1.9%)이 부적합을 받았다. 5개 부적합 시험실은 대기분야 1개와 수질분야 4개다.

□ 국립환경환경과학원은 2020년도에 부적합 판정을 받은 8개 시험·검사기관의 판정 결과를 관할 지자체에 지난해 말에 통보했다.

○ 아울러 숙련도 적합판정을 받은 시험·검사기관의 명단(1,075개)을 ’환경시험·검사 종합운영시스템(qaqc.nier.go.kr)‘에 게재했다.

※ 정도관리 부적합 판정을 받은 시험·검사기관은 ’환경분야 시험·검사 등에 관한 법률‘에 따라 관할 지자체에서 1차 6개월간 영업정지, 2차 등록취소 등을 받음

□ 2020년도 수시 정도관리 평가 대상은 별도로 신청한 291개이며, 평가 결과 227개 시험실(76.3%)이 적합판정을, 69개 시험실(23.7%)은 부적합 판정을 받았다.

○ 수시 정도관리 평가는 시험·검사기관 신규 등록, 기존 시험·검사기관의 시험항목 추가, 정도관리 부적합에 따른 재신청 시험실을 대상으로 실시된다.

○ 국립환경과학원은 이번 평가에서 부적합 시험실의 비율이 높은 이유에 대해 신규 등록을 신청한 시험실들의 분석과 운영 능력이 부족했기 때문이라고 설명했다.

□ 한편, 국립환경과학원은 환경시험·검사기관의 신뢰성 향상을 위해 시험·검사 성적서의 관리(리스크) 평가와 소통도 지속할 예정이다.

○ 성적서 관리 평가에서는 시험·검사기관의 기술인력과 분석 장비 보유량을 검토하여 적정한 수준의 시험·검사 성적서가 발급됐는지를 평가한다.

○ 이를 위해 현장평가 기간을 1∼2일에서 2∼3일로 연장하고 숙련도 시험 항목수도 확대*해 시험실 운영능력 평가체계를 내실화할 예정이다.

*  1) 105개 항목(2017년) → 108개 항목(2019년) → 112개 항목(2020년) → 116개 항목(2021년)

2) 2021년 확대 항목 : (대기) Pb, As, Cd, Cr, Cu, Hg, (수질) SO42-, NH3-N, Cl-, NO3-N 추가

○ 또한, 우편으로 발송되던 정도관리 적합확인서도 ’환경시험·검사 종합운영시스템‘을 개선하여 신속하게 받아볼 수 있도록 할 예정이다.

□ 신선경 국립환경과학원 환경기반연구부장은 “향후 숙련도 시험 항목수 확대와 현장평가 기간 연장을 통해 환경분야 시험·검사기관의 분석능력 향상과 소통을 위한 노력을 계속할 것”이라고 말했다.

붙임  1. 환경시험·검사기관 정도관리 참여 시험실.

2. 환경시험·검사기관 정도관리 결과.

3. 환경시험·검사기관 숙련도 시험 항목.

4. 질의/응답.

5. 전문용어 설명.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국립환경과학원 환경측정분석센터 황종연 연구관 (☎ 032-560-7904)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1		환경시험·검사기관 정도관리 참여 시험실

○ 숙련도 시험 참여 시험실(1,075개)

분 야 대상기관	계	대기	수질	먹는물	폐기물	토양		실내 공기질	악취	POPs	환경 유해인자
						오염 조사	누출 검사
계	1,075 (1,288)	168	360 (485)	212 (300)	62	75	15	77	78	10	18
지방·유역 환경청, 물환경연구소	32	-	11	7	7	7	-	-	-	-	-
시·도보건 환경연구원 등 법정기관	161	22	26	261)	19	17	-	17	192)	3	12
측정대행업	636	145	183	76	36	50	15	60	58	7	6
공공하·폐수 관련기관	139 (264)	-	1393) (264)4)	-	-	-	-	-	-	-	-
보건소	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-
육군의무담당부대	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
정수장	48 (136)	-	-	48 (136)4)	-	-	-	-	-	-	-
환경영향평가기관	5	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-

※ (   )는 평가대상 제외 시험실 포함 숫자

1) 시․도보건환경연구원(19) 및 특별시․광역시 상수도사업본부(7)실 포함한 수

2) 악취검사기관 수

3) 공공하수·폐수처리시설, 관리대행업, 기술진단전문기관 시험실 포함한 수

4) 평가 미대상인 기지시료 배포 시험실을 포함한 시험실 수

○ 현장평가 참여 시험실(257개)

분 야 대상기관	계	대기	수질	먹는물	폐기물	토양	실내 공기질	악취	POPs	환경 유해인자
계	2491)	71	83	24	7	13	24	22	3	2
시·도보건환경연구원	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
상수도사업소	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
측정대행업소 등	226	69	79	16	7	9	23	19	3	1
공공기관, 공단	5	1	1	-	-	1	-	1	-	1
학교	12	-	2	4	-	3	1	2	-	-

분 야 대상기관	계	자동차	소음진동	대기	수질	실내 공기질	먹는물	토양	교정용품 검정
계	82)
환경측정기기 검사시험실	27	3	3	5	4	3	4	2	3

1) 현장평가 면제 승인 7개 시험실(수질1, 악취2, 토양2, 폐기물2)은 대상에서 제외

2) 환경측정기기 검사기관 8개 시험실

붙임2		환경시험·검사기관 정도관리 결과

○ 숙련도 시험 결과

구분			참여 시험실	적합 시험실	부적합 시험실
			1,075	1,072 (99.7%)	3 (0.3%)
대기분야			168	168	0
수질분야		수질	221	221	0
		수질 (공공하·폐수 관련기관)	139	138	1
먹는물 분야			212	210	2
토양분야	오염도 검사		75	75	0
	누출 검사		15	15	0
폐기물 분야			62	62	0
실내공기질 분야			77	77	0
악취 분야			78	78	0
POPs 분야			10	10	0
환경유해인자 분야			18	18	0

○ 현장평가 결과

구분		계	대기	수질	먹는물	폐기물	토양	실내 공기질	악취	POPs	환경 유해인자	환경측정기기 검사기관
참여 시험실		264	71	84	24	9	15	24	24	3	2	8
적합 시험실	평가 실시	252	70	79	24	7	13	24	22	3	2	8
	평가 면제	7	-	1	-	2	2	-	2	-	-	-
평가실시 시험실 중부적합		5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-

붙임3		환경시험·검사기관 숙련도 시험 항목(2020)

분야	대상기관		대상항목
대기 (14)	대기오염도 측정기관		굴뚝(먼지)시료채취, 대기연속자동측정기운영능력(6항목: SO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5), 굴뚝배출가스 자동측정기 운영능력(3항목, SO2, NOx, CO)* 벤젠**, 에틸벤젠**, 스타일렌**, 폼알데하이드**
수질 (30)	수질오염도 측정기관		BOD, COD, SS, 총질소, 총인, Cd, Pb, Hg, As, Cu, Cr, Mn, 시안, 페놀류, 노말헥산추출물질, 총대장균군, TOC, 클로로폼, 벤젠, Cr6+
	하·폐수처리 시설 관련기관		BOD, COD, 총질소, 총인, SS, 총대장균군*
	생태독성 시험기관		생태독성물질 3개 항목, 생태독성물질 1개 항목*
먹는물 (21)	먹는물수질 검사기관		NH3-N, F, NO3-N, Cl-, SO42-, Pb, Hg, As, Cd, Cr, 파라티온, 다이아지논, 분원성연쇄상구군, 살모넬라, 쉬겔라, 벤젠, 클로로폼, 시안, 페놀, 브로모디클로로메탄*
	보건소		NH3-N, 총대장균군
	정수장		NH3-N, NO3-N, Cl-,
폐기물 (14)	법정기관		Pb, Cr, Cu, Cd, 트라이클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE), Cr6+
	분석 전문 기관	일반	Pb, Cr, Cu, Cd, 혼합유기용제(클로로벤젠, 1,2-다이클로로에탄, 2-클로로페놀), 혼합 유기인(파라티온, 다이아지논, 이피엔), Cr6+
		PCBs	절연유 PCBs
	고형연료제품		표준시료의 확보에 따라 확정
토양 (13)	토양오염 조사기관		Cd, Zn, Cu, Pb, TPH, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 벤조(a)피렌, 비소, 니켈(Ni)
	토양누출 검사기관		누출검사 숙련도
악취(6)	악취 검사기관		아세트알데하이드, 뷰틸알데하이드, 복합악취, 톨루엔, 자일렌, 스타이렌
실내 공기질 (7)	실내공기질 검사기관		벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스타일렌, TVOCs, 폼알데하이드
잔류성 유기오염 물질(1)	잔류성 유기오염물질 측정기관		다이옥신
환경유해인자 (6)	어린이용품		표준시료의 확보에 따라 확정
	어린이활동 공간		모래 중의 납, 카드뮴, 비소, 도료 또는 마감재 중 납, 바닥재 중 카드뮴, 납

*표시된 항목은 예비항목으로 정규 숙련도 시험의 기관평가에 미포함

**표시된 항목은 수시 숙련도 항목으로 추진

붙임4		질의/응답

1. 정도관리는 어떠한 제도인가요?

○ 정도관리 제도는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조의2(시험·검사기관의 정도관리)에 근거하여 숙련도 시험과 현장평가로 진행됨

※ 숙련도 시험 : 미지시료를 분석하여 측정값을 확인하는 방법

※ 현장평가 : 평가위원이 직접 시험실을 방문하여 시험실 운영능력을 평가하는 방법

○ 시험·검사능력은 국제기준(ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043) 적합성 정도를 평가하여 판정함

- 숙련도 시험(1회/1년) : 112항목 1,288개 시험실(2020년)

- 현장평가(1회/3년) : 264개 실험실(2020년)

※ ISO/IEC 17025 : 시험실의 능력에 관한 일반 요구사항

※ ISO/IEC 17043 : 숙련도시험 일반적 요구사항

2. 정도관리 평가는 어떻게 진행 되나요?

○ 정도관리 평가는 매년 실시되는 숙련도 시험과 3년 주기로 실시되는 현장평가로 진행됩니다. 숙련도 시험의 경우, 분야별로 시행 시기는 다르지만 연 1회 평가를 받습니다.  1차 평가에서 시험검사 능력이 부족한 것으로 평가된 시험실은 2차 평가를 받게 되고, 2차 평가에서도 능력이 부족하다고 판단되면 최종적으로 부적합 판정을 받습니다. 현장평가는 3년 주기로 시행하며 매년 3월 중 대상기관에 일정을 공지하고, 2∼3일 동안 평가를 진행합니다.

붙임5		전문용어 설명

□ 정도관리

- 시험ㆍ검사기관이 시험·검사 능력을 향상시키기 위하여 내부적으로 ISO/IEC 17025와 17043에 따른 정도관리 시스템을 확립 시행하고, 외부적으로 이에 대한 주기적인 검증 평가를 받는 것.

□ 숙련도 시험

- 정도관리의 일부로서 국제기준인 ISO/IEC 17043에 근거하여 표준시료에 대한 시험·검사 능력과 시료채취 등을 위한 장비운영 능력 등을 평가하는 것.

□ 현장 평가

- 평가위원이 국제기준인 ISO/IEC 17025에 따라 시험·검사기관을 직접 방문하여 기술인력, 시설, 장비 및 운영 능력에 대한 실태와 이와 관련된 자료를 검증하는 것.