	보 도 자 료
	보도일시		2021년 6월 9일 석간(6. 9., 06:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	국립환경과학원 물환경공학연구과			박지형 과장 / 최현진 연구사
					032-560-7420 / 7433
	배포일시			2021. 6. 7. / 총 6매

사업장 업종별 수질오염물질 정보“한눈에”

◇ 국립환경과학원, 국내 82개 폐수배출시설의 51종 수질오염물질 배출목록 발간

◇ 폐수배출시설의 현장조사를 통한 수질 오염물질 분석결과와 해외 선진국(미국, EU 등)의 문헌자료 조사결과를 반영

□ 환경부 소속 국립환경과학원(원장 장윤석, 이하 “과학원”)은 폐수배출시설의 효율적인 관리를 위해 국내 산업종류에 따른 폐수배출시설 현장 실측 조사(전국 536개소) 결과를 중심으로 제작한 ‘수질오염물질 배출목록 안내서’(이하 안내서)를 6월 9일 발간한다.

○ 산업시설에서 발생되는 폐수는 업종에 따라 배출되는 수질오염물질 항목과 농도의 편차가 크기 때문에 업종별 배출특성에 관한 정보가 중요하다.

○ 이에 과학원은 82개 업종별 배출목록 작성 결과와 폐수배출시설 종류별 배출 특성에 대한 정보를 폐수배출시설 업무 담당자에게 제공하기 위해 이번 안내서를 마련했다.

□ 과학원은 안내서에 발간목적, 구성, 활용 방법과 82개 업종별 배출목록 결과표를 수록했고, 안내서의 효율적인 활용을 위해 요약본을 별도로 제작하여 가독성과 정보 전달력을 높였다.

○ 특히, 배출목록은 폐수배출시설의 현장조사를 통한 수질 오염물질 분석결과와 해외 선진국(미국, EU 등)의 문헌자료 조사결과를 토대로 하여「물환경보전법 시행규칙」별표4에서 분류된 82개 폐수배출시설별, 수질오염물질 51개 항목으로 구성됐다.

○ 수질오염물질 51개 항목은 이용자가 시각적으로 쉽게 확인할 수 있도록 배출목록을 한 페이지로 정리했다.

○ 과학원은 앞으로도 새롭게 지정되는 수질오염물질과 배출허용기준 신설 항목 등에 대한 조사를 통해 안내서를 지속적으로 갱신할 계획이다.

□ 이번 안내서는 국립환경과학원 환경정보도서관(ecolibrary.me.go.kr/nier) 또는 환경부 디지털도서관(library.me.go.kr)에서 내려받을 수 있으며, 안내서 요약본은 지자체 인허가 담당 부서로 배포한다.

□ 김용석 국립환경과학원 물환경연구부장은 “이번 안내서가 폐수배출시설 인허가 업무 담당자들에게 폐수배출시설별 배출 가능한 수질오염물질 항목과 농도 등 실질적인 정보를 제공할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

붙임.  1. 수질오염물질 배출목록 안내서 주요 내용.

2. 수질오염물질 배출목록 안내서 요약본.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국립환경과학원 물환경공학연구과 최현진 연구사(032-560-7433)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		수질오염물질 배출목록 안내서 주요 내용

□ 발간목적 및 추진경과

○ (목적) 안내서는 산업폐수배출시설 및 수질오염방지시설에 대한 총론과 82개 종류별 배출목록 작성 결과를 제공하여, 인허가 담당자에게 폐수배출시설 종류별 배출특성에 대한 정보를 제공하는 데 목적이 있음

* 안내서는 ecolibrary.me.go.kr/nier이나 library.me.go.kr에서 다운로드 가능

○ (추진경과) 1단계 연구(2013~2017년)는 82개 폐수배출시설에 대한 배출목록을 마련하여 ‘폐수배출시설 인허가 가이드북’ 제작

* 45항목(일반 수질오염물질 18항목, 특정수질유해물질 24항목, 협의조정 항목 3항목) 조사 완료

- 2단계 연구(2018~2019) 신규 지정되거나 배출허용기준이 신설된 페놀, 펜타클로로페놀, 아크릴아미드, 스티렌, 비스(2-에틸헥실)아디페이트, 안티몬 등 6종에 대해 배출목록 업데이트

* 1단계 조사(2013∼2017) 후 발간된 「폐수배출시설 인허가 가이드북」책자명 변경(2021.06.01.)

□ 수질오염물질 배출목록 안내서 구성

○ 안내서를 활용하는 258개 지자체 폐수배출시설 인허가 담당자를 대상으로 설문조사 한 결과, 72.1 % 설문 응답

○ 조사결과, 안내서 구성 전반에 대해 응답자 96 %, “만족”

- 총론 : 만족 96%, 불만족 4%

- 폐수배출시설 종류별 안내서 : 만족 96% 불만족 4%

○ 수질오염물질 배출목록 안내서 활용도 제고를 위한 요약본 제작

□ 주요내용

○ 산업폐수 관리 총론(폐수배출시설 관련 용어 정의 및 법적 개요 등)

○ 국내 현장조사, 국외 규제물질 현황, 관련연구 사례 등 종합하여 82개 종류별 배출목록 구축

- 종류별 배출시설 특성 분석(조사사업장 분포현황, 폐수발생원 등)

- 국내 실태조사 결과와 국외 규제현황 등 고려하여 배출목록 도출

○ 인허가 시 참고할 수 있도록 조사 사업장 분석결과 및 배출요인을 분석하여 수록

<<수질오염물질 배출목록 안내서 총론(산업폐수배출시설) >>

<< 수질오염물질 배출목록 안내서 구성 (배출목록 구축 결과) >>

붙임 2		수질오염물질 배출목록 안내서 요약본

○ 인허가 담당자 의견을 수렴하여 요약본은 안내서 목적 및 구성, 활용 방법뿐만 아니라 82개 종류별 배출목록 요약표 수록

<< 석탄 광업시설, 비금속 광물 광업시설의 배출목록 작성 결과 >>

배출요인분석			석탄광업시설 (폐수배출시설 분류:1)					비금속 광물 광업시설 (폐수배출시설 분류:3)
수질오염물질 항목			배출 목록	검출율 (IN)	검출율 (OUT)	평균값(mg/L)		배출 목록	검출율 (IN)	검출율 (OUT)	평균값(mg/L)
						IN	OUT				IN	OUT
수질 오염물질 (특정제외)	1	유기물질(BOD)	■	5/5	5/5	6.9	0.9	■	6/6	6/6	11.1	7.8
	2	유기물질(COD)	■	5/5	5/5	3.1	10.7	■	6/6	6/6	18.2	13.6
	3	부유물질(SS)	■	5/5	5/5	56.5	5.7	■	6/6	6/6	292.7	31.4
	4	질소화합물(T-N)	■	5/5	5/5	6.46	0.83	■	6/6	6/6	6.01	4.62
	5	인화합물(T-P)	■	5/5	5/5	0.144	0.120	■	6/6	6/6	0.423	0.189
	6	유류(광유류)	■	3/5	2/5	1.0	1.4	■	4/6	0/6	1.3	0
	7	유류(동식물성유지류)	■	3/5	1/5	0.6	0.1	■	5/6	1/6	1.2	0.1
	8	니켈과 그 화합물	■	4/5	4/5	0.021	0.019	■	4/6	2/6	0.002	0.001
	9	망간과 그 화합물	■	5/5	5/5	0.445	0.676	■	6/6	6/6	0.393	0.040
	10	바륨화합물	■	5/5	5/5	0.037	0.035	■	6/6	6/6	0.030	0.026
	11	불소화합물	■	4/5	4/5	0.225	0.235	■	4/6	0/6	0.293	0
	12	세제류	■	3/5	3/5	0.205	0.040	■	0/6	0/6	0	0
	13	아연과 그 화합물	■	5/5	4/5	0.160	0.074	■	6/6	6/6	0.178	0.088
	14	철과 그 화합물	■	5/5	4/5	3.522	0.493	■	6/6	6/6	3.030	0.329
	15	크롬과 그 화합물	■	3/5	0/5	0.004	0	■	3/6	0/6	0.002	0
	16	퍼클로레이트		0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	17	톨루엔		0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	18	자일렌		0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	19	페놀류	■	0/5	0/5	0	0	■	6/6	5/6	0.008	0.006
	20	산과 알칼리류(pH)	■	5/5	5/5	7.83	7.72	■	9/9	9/9	8.12	7.87
특정수질 유해물질	1	구리와 그 화합물	■	4/5	3/5	0.006	0.001	■	6/6	6/6	0.090	0.078
	2	납과 그 화합물	■	2/5	0/5	0.002	0	■	0/6	0/6	0	0
	3	비소와 그 화합물	■	0/5	0/5	0	0	■	0/6	0/6	0	0
	4	수은과 그 화합물	■	0/5	0/5	0	0	■	1/6	1/6	0.0001	0.0001
	5	시안화합물	■	0/5	0/5	0	0	■	3/6	0/6	0.002	0
	6	6가크롬 화합물	■	0/5	0/5	0	0	■	0/6	0/6	0	0
	7	카드뮴과 그 화합물	■	1/5	0/5	0.001	0	■	0/6	0/6	0	0
	8	테트라클로로에틸렌		0/5	0/5	0	0	■	0/6	0/6	0	0
	9	트리클로로에틸렌		0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	10	셀레늄과 그 화합물	■	0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	11	벤젠	■	0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	12	사염화탄소		0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	13	디클로로메탄		0/5	0/5	0	0	■	0/6	0/6	0	0
	14	1,1-디클로로에틸렌		0/5	0/5	0	0	■	0/6	0/6	0	0
	15	1.2-디클로로에탄		0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	16	클로로포름		0/5	0/5	0	0	■	0/6	0/6	0	0
	17	1,4-다이옥산	■	4/5	4/5	0.002	0.001		0/6	0/6	0	0
	18	디에틸헥실프탈레이트(DEHP)		0/5	0/5	0	0	■	4/6	0/6	0.001	0
	19	염화비닐		0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	20	아크릴로니트릴		0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	21	브로모포름		0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	22	나프탈렌		0/5	0/5	0	0		0/6	0/6	0	0
	23	폼알데하이드	■	4/5	3/5	0.012	0.005	■	6/6	6/6	0.015	0.010
	24	에피클로로하이드린	■	2/5	0/5	0.001	0		0/6	0/6	0	0
	25	유기인 화합물						■
	26	폴리클로리네이티드바이페닐(PCB)						■
	27	페놀		0/5	0/5	0	0		0/5	0/5	0	0
	28	펜타클로로페놀		0/5	0/5	0	0		0/5	0/5	0	0
	29	아크릴아미드	■	1/5	0/5	0.001	0.001	■	1/5	1/5	0.001	0.001
	30	스티렌		0/5	0/5	0	0		0/5	0/5	0	0
	31	비스(2-에틸헥실)아디페이트		0/5	0/5	0	0		0/5	0/5	0	0
	32	안티몬	■	0/5	0/5	0	0		0/5	0/5	0	0
※ 검출율=검출사업장/총조사대상 사업장, 검출의미 : 수질오염공정시험기준 정량한계 이상 ※ 수질오염물질 항목 중 검출율이 없는 공란은 미조사 항목임

※ 물환경보전법 제2조 정의

· 수질오염물질 : 수질오염의 요인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것

· 특정수질유해물질 : 사람의 건강, 재산이나 동식물의 생육에 직접 또는 간접으로 위해를 줄 우려가 있는 수질오염물질로서 환경부령으로 정하는 것