	보 도 자 료
	보도일시		2017년 9월 5일 조간(9. 4. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	국립환경과학원 대기공학연구과			김대곤 과장/ 박정민 연구관/ 김정훈 연구사
					032-560-7330 / 7336 / 7337
	배포일시			2017. 9. 1. / 총 4매

환경과학원, 대기오염물질 실시간 추적시스템 구축

◇ 사업장 주변 현장 감시로 오염물질 배출 사전 억제 및 원인 불명 오염현상 규명 기대

□ 환경부 소속 국립환경과학원(원장 박진원)은 대기오염물질의 실시간 관측, 불법․부적정 배출에 대한 현장 감시를 강화하기 위해 이동형 감시시스템을 구축했다고 밝혔다.

○ 이번 이동형 감시시스템은 대기오염물질 문제가 발생할 경우 즉각적인 현장 출동과 신속한 현상 규명이 가능하도록 시스템을 구축했다.

□ 이동형 감시시스템의 주요 특징은 유해 대기오염물질을 실시간으로 연속 관찰(모니터링)이 가능한 장비를 차량에 장착하여 오염물질 배출 시점과 시료채취 및 분석 시간과의 간극을 획기적으로 줄였다.

○ 기존 실험방법의 경우 시료채취부터 분석까지 수시간에서 수일이 소요된 반면 이동형 감시시스템의 경우 초단위로 오염물질을 실시간으로 분석할 수 있는 장점이 있다.

○ 또한, 대기오염물질을 실시간으로 측정하기 위한 분석장비와 독자적인 전원공급 시스템으로 이동 중에도 분석이 가능하다.

○ 시료를 전부 처리하거나 운반 가스가 필요하지 않고, 수분의 영향을 크게 받지 않아 벤젠 등 대부분의 유해 대기오염물질을 1조분의 1 단위인 최저농도(pptv level) 수준까지 분석할 수 있다.

○ 아울러, 오염 지역 주변에 대한 고정적 감시 기능, 악취 발생지역에 대한 집중적 관리, 주민신고에 따른 시간, 위치, 경로, 추적 등의 자료수집과 분석도 가능하다.

* 대기오염물질 이동형 감시시스템 사진

□ 국립환경과학원은 보다 많은 지역과 기관에서 이동형 감시시스템을 구축할 수 있도록 체계적인 교육 프로그램을 마련하여 올해 11월부터 제공할 예정이다.

○ 또한, 이번 이동형 감시시스템과 함께 무인기(드론)를 이용한 상시 감시 등 대기오염물질의 공간분포 진단 기능도 추가하여 입체적인 대기오염물질 감시 모형을 제시할 예정이다.

□ 김대곤 국립환경과학원 대기공학연구과장은 “이동형 감시시스템을 통해 보다 효과적으로 대기오염 현상을 규명하여, 지역사회의 환경오염 불안감을 해소할 수 있을 것”이라며, “앞으로 교육과정을 통해 이동형 감시시스템의 기반을 확대할 계획“이라고 말했다.

붙임  1. 질의응답.

2. 전문용어 설명.  끝.

※ 관련 사진은 환경부 웹하드 게재

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국립환경과학원 대기공학연구과 김정훈 연구사(☎ 032-560-7337) 에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1		질의응답

1. 이동형 감시시스템의 구축 배경은?

ㅇ 산단지역의 유해대기오염물질을 종합적으로 관측하고, 전국적인 불법․부적정 오염물질 배출을 단속하며, 사고 발생 시 24시간 내 종합적인 문제 해결을 위하여 구축하게 되었습니다.

2. 이동형 감시시스템 구축을 통한 기대 효과는?

ㅇ 첫째, 발암성 유해대기오염물질이나 인체 건강에 유해한 오염물질의 배출량 저감으로 국민 건강 증진에 기여가 가능하다.

둘째, 유해대기오염물질 배출 지역(주요 국가 산단)의 대기질 문제점을 파악하고, 개선 조치를 실행하여 지역사회의 불안감 해소가 가능하다.

셋째, 전국적으로 문제가 되고 있는 악취의 원인을 분석하고, 근본 해결방법을 제공할 것으로 기대된다.

붙임2		전문용어 설명

ㅇ 유해대기오염물질 : OECD에서는 “대기 중에 미량으로 존재하여, 유독성, 잔류성 등 인건의 건강 및 생물의 생장에 유해한 영향을 미치는 특성을 띈 것” 이라고 정의한다. 또한 대기환경보전법 제2조에서는 저농도에서 장기적인 섭취나 노출에 의하여 사람의 건강이나 동식물의 생육에 직접 또는 간접으로 위해를 끼칠 수 있어 대기 배출에 대한 관리가 필요하다고 인정된 물질로서 환경부령으로 정하는 특정대기유해물질을 말한다.

ㅇ 악취물질 : 국내 악취방지법 제2조는 ”악취”란 황화수소, 메르캅탄류, 아민류 그 밖에 자극성이 있는 상태의 물질이 사람의 후각을 자극하여 불괘감, 혐오감을 주는 냄새를 말한다. 또한 “복합악취”란 두 가지 이상의 악취물질이 함께 작용하여 사람의 후각을 자극하여 불쾌감과 혐오감을 주는 냄새를 말하며, “지정악취물질”은 악취의 원인이 되는 22개의 물질로서 환경부령으로 정하고 있다.